V případě, že jsou v technickém průkazu vozidla uvedeny 3 údaje o spotřebě, je nutné vycházet z níže uvedené tabulky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Počet údajů o spotřebě PHM v technickém průkazu vozidla | Norma ES | Údaj S k použití pro výpočet NPHM |
| žádný údaj |  | údaj z technického průkazu vozidla shodného typu |
| jeden nebo dva údaje |  | aritmetický průměr |
| tři údaje | 80/1268/EHS | aritmetický průměr |
| 93/116/ES | třetí údaj |
| 1999/100/ES | třetí údaj |
| 2004/3/ES | třetí údaj |
| jiná norma | aritmetický průměr |
| norma neuvedena | aritmetický průměr |
| čtyři údaje |  | aritmetický průměr |

Poznámka:

Uvedené normy 93/116/ES, 1999/100/ES a 2004/3/ES mohou být v technickém průkazu uvedeny také v podobě bez zkratky ES, tj. např. 93/116, 1999/100 anebo jen 99/100 či 2004/3. V některých případech je také norma uvedena např. ve tvaru EU/93/116 apod.